|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程备案资料登记表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段1#楼 | | | | | | | 建筑面积： 4191㎡ | | | |
| 建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | | | | | | | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司 | | | |
| 施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | | | | | | | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司 | | | |
| 序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号 |
| 1 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 2 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 3 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100026 |
| 4 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 5 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 6 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 7 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 8 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 9 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 10 | 钢筋原材 | HRB400E 20 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 11 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100030 |
| 12 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 13 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 14 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 15 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 16 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGA2100033 |
| 17 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.16 | 103aAGA2100034 |
| 18 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAGA2100034 |
| 19 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100009 |
| 20 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100009 |
| 21 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100009 |
| 22 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100010 |
| 23 | 电渣压力焊 | HRB400E 20 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100010 |
| 24 | 电渣压力焊 | HRB400E 22 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100010 |
| 25 | 电渣压力焊 | HRB400E 25 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.22 | 103aAGC2100011 |
| 26 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGC2100012 |
| 27 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGC2100012 |
| 28 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGC2100012 |
| 29 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | 负一层柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGC2100013 |
| 30 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100018 |
| 31 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100018 |
| 32 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100018 |
| 33 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGC2100024 |
| 34 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGC2100024 |
| 35 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGC2100024 |
| 36 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.1 | 103aAGC2100028 |
| 37 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.1 | 103aAGC2100028 |
| 38 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.1 | 103aAGC2100028 |
| 39 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAGC2100030 |
| 40 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAGC2100030 |
| 41 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAGC2100030 |
| 42 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 四层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.13 | 103aAGC2100033 |
| 43 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 五层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.22 | 103aAGC2100036 |
| 44 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 六层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.1 | 103aAGC2100040 |
| 45 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 七层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.2 | 103aAGC2100043 |
| 46 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 八层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAGC2100045 |
| 47 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 九层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGC2100049 |
| 48 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 十层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.2 | 103aAGC2100051 |
| 49 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 机房层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.8 | 103aAGC2100058 |
| 50 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.22 | 103aAEB2100171 |
| 51 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.3 | 103aAEB2100192 |
| 52 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.9 | 103aAEB2100202 |
| 53 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAEB2100216 |
| 54 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.15 | 103aAEB2100256 |
| 55 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.6 | 103aAEB2100291 |
| 56 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.6 | 103aAEB2200013 |
| 57 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.4 | 103aAEB2200094 |
| 58 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.15 | 103aAEB2200100 |
| 59 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.3.25 | 103aAEB2200109 |
| 60 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.4.6 | 103aAEB2200139 |
| 61 | 砼试块 | C25 | / | / | 一层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2023.4.15 | 103aAEB2200188 |
| 62 | 砼试块 | C25 | / | / | 二层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.19 | 103aAEB2200226 |
| 63 | 砼试块 | C25 | / | / | 三层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.26 | 103aAEB2200287 |
| 64 | 砼试块 | C25 | / | / | 四层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.5 | 103aAEB2200347 |
| 65 | 砼试块 | C25 | / | / | 五层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.10 | 103aAEB2200395 |
| 66 | 砼试块 | C25 | / | / | 六层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.17 | 103aAEB2200447 |
| 67 | 砼试块 | C25 | / | / | 七层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.24 | 103aAEB2200502 |
| 68 | 砼试块 | C25 | / | / | 八层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.30 | 103aAEB2200561 |
| 69 | 砼试块 | C25 | / | / | 九层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.7 | 103aAEB2200627 |
| 70 | 砼试块 | C25 | / | / | 十层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.13 | 103aAEB220673 |
| 71 | 砼试块 | C25 | / | / | 机房层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.17 | 103aAEB2200692 |
| 72 | 砼试块 | C25 | / | / | 夹层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.24 | 103aAEB2200741 |
| 73 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAEB2100172 |
| 74 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.4 | 103aAEB2100193 |
| 75 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.9 | 103aAEB2100201 |
| 76 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.16 | 103aAEB2100214 |
| 77 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.28 | 103aAEB2100226 |
| 78 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.06 | 103aAEB2100240 |
| 79 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.12 | 103aAEB2100254 |
| 80 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.19 | 103aAEB2100267 |
| 81 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.26 | 103aAEB2100280 |
| 82 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.3 | 103aAEB2100289 |
| 83 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.15 | 103aAEB2100314 |
| 84 | 砼试块 | C20 | / | / | 屋面防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.28 | 103aAEB2101176 |
| 85 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.14 | 103aADB2200019G |
| 86 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 二层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aADB2200022 |
| 87 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 三层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.25 | 103aADB2200024 |
| 88 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 四层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.3 | 103aADB2200027 |
| 89 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 五层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.9 | 103aADB2200033 |
| 90 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 六层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.16 | 103aADB2200036 |
| 91 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 七层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.23 | 103aADB2200039 |
| 92 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 八层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.27 | 103aADB2200042 |
| 93 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 九层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.6 | 103aADB2200044 |
| 94 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 十层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.10 | 103aADB2200046 |
| 95 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 机房层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.16 | 103aADB2200048 |
| 96 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 夹层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.23 | 103aADB2200052 |
| 97 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 负一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.29 | 103aADB2200054 |
| 98 | 干混砌筑沙砂浆 | DM-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aADC2200005 |
| 99 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.28 | 103aADC2200001 |
| 100 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*180 A3.5 B06 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100004 |
| 101 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*100 A3.5 B06 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100005 |
| 102 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*150 A3.5 B06 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100007 |
| 103 | 烧结普通砖 | 180\*115\*53（mm）MU15 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQC2100003 |
| 104 | 粉煤灰砖 | 180\*115\*53（mm）MU10 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQD2100004 |
| 105 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | C30 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.1 | 103aCBE2200007 |
| 106 | 后锚固件锚固抗拔承载力检测 | HRB400E 6、8、12 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.4 | 103aCCA2200002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程备案资料登记表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段2#楼 | | | | | | 建筑面积： 4081.95㎡ | | | | |
| 建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | | | | | | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司 | | | | |
| 施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | | | | | | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司 | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号 |
| 1 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 2 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 3 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100026 |
| 4 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 5 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 6 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 7 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 8 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 9 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 10 | 钢筋原材 | HRB400E 20 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 11 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100030 |
| 12 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 13 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 14 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 15 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 16 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGA2100033 |
| 17 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.16 | 103aAGA2100034 |
| 18 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAGA2100034 |
| 19 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGC2100014 |
| 20 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGC2100014 |
| 21 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGC2100015 |
| 22 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGC2100015 |
| 23 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100016 |
| 24 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100016 |
| 25 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100017 |
| 26 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100017 |
| 27 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.16 | 103aAGC2100022 |
| 28 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100022 |
| 29 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.16 | 103aAGC2100023 |
| 30 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.16 | 103aAGC2100023 |
| 31 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.25 | 103aAGC2100026 |
| 32 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.25 | 103aAGC2100026 |
| 33 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.25 | 103aAGC2100026 |
| 34 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGC2100029 |
| 35 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGC2100029 |
| 36 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGC2100029 |
| 37 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAGC2100031 |
| 38 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAGC2100031 |
| 39 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAGC2100031 |
| 40 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 四层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGC2100034 |
| 41 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 五层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAGC2100038 |
| 42 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 六层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.1 | 103aAGC2100039 |
| 43 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 七层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.12 | 103aAGC2100044 |
| 44 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 八层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAGC2100046 |
| 45 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 九层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGC2100048 |
| 46 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 十层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.2 | 103aAGC2100052 |
| 47 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 机房层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.12 | 103aAGC2100059 |
| 48 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.1 | 103aAEB2100191 |
| 49 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.7 | 103aAEB2100199 |
| 50 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.12 | 103aAEB2100204 |
| 51 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAEB2100218 |
| 52 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.28 | 103aAEB2100227 |
| 53 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.8 | 103aAEB2100243 |
| 54 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.15 | 103aAEB2100258 |
| 55 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.21 | 103aAEB2100274 |
| 56 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.28 | 103aAEB2100284 |
| 57 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.8 | 103aAEB2100297 |
| 58 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.22 | 103aAEB2100331 |
| 59 | 砼试块 | C20 | / | / | 屋面防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.28 | 103aAEB2201177 |
| 60 | 砼试块 | C25 | / | / | 一层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.28 | 103aAEB2200118 |
| 61 | 砼试块 | C25 | / | / | 二层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.31 | 103aAEB2200125 |
| 62 | 砼试块 | C25 | / | / | 三层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.5 | 103aAEB2200134 |
| 63 | 砼试块 | C25 | / | / | 四层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.11 | 103aAEB2200146 |
| 64 | 砼试块 | C25 | / | / | 五层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.15 | 103aAEB2200190 |
| 65 | 砼试块 | C25 | / | / | 六层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.19 | 103aAEB2200225 |
| 66 | 砼试块 | C25 | / | / | 七层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.25 | 103aAEB2200264 |
| 67 | 砼试块 | C25 | / | / | 八层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.29 | 103aAEB2200300 |
| 68 | 砼试块 | C25 | / | / | 九层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.6 | 103aAEB2200349 |
| 69 | 砼试块 | C25 | / | / | 十层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.10 | 103aAEB2200396 |
| 70 | 砼试块 | C25 | / | / | 机房层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.16 | 103aAEB2200446 |
| 71 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAEB2100187 |
| 72 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.7 | 103aAEB2100200 |
| 73 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.13 | 103aAEB2100210 |
| 74 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.26 | 103aAEB2100223 |
| 75 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.15 | 103aAEB2100255 |
| 76 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.8 | 103aAEB2100295 |
| 77 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.10 | 103aAEB2200039 |
| 78 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.7 | 103aAEB2200095 |
| 79 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.18 | 103aAEB2200104 |
| 80 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.30 | 103aAEB2200122 |
| 81 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.11 | 103aAEB2200145 |
| 82 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.25 | 103aADB2200010G |
| 83 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 二层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.30 | 103aADB2200011G |
| 84 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 三层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.5 | 103aADB2200014G |
| 85 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 四层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.7 | 103aADB2200016G |
| 86 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 五层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.14 | 103aADB2200018G |
| 87 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 六层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aADB2200021 |
| 88 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 七层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.22 | 103aADB2200023 |
| 89 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 八层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.28 | 103aADB2200026 |
| 90 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 九层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.6 | 103aADB2200030 |
| 91 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 十层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.6 | 103aADB2200032 |
| 92 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 机房层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.13 | 103aADB2200035 |
| 93 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 夹层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.19 | 103aADB2200037 |
| 94 | 砂浆试件 | M5.0 | / | / | 负一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.26 | 103aADB2200041 |
| 95 | 干混砌筑砂浆 | DM-GM5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aADC2100004 |
| 96 | 干混砌筑砂浆 | DM-GM5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.28 | 103aADC2200002 |
| 97 | 蒸压加气混凝土试块 | 600 \*240\*180 （Ⅱ）A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100006 |
| 98 | 蒸压加气混凝土试块 | 600\*240\*100 （Ⅱ）A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100008 |
| 99 | 蒸压加气混凝土试块 | 600\*240\*150 （Ⅱ）A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100009 |
| 100 | 烧结普通砖 | 180\*115\*53（mm）MU15 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQC2100002 |
| 101 | 粉煤灰砖 | 180\*115\*53（mm） | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQD2100003 |
| 102 | 回弹法检测砌筑砂浆抗压强度 | M5.0 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.7 | 103cCAC2200001 |
| 103 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | C30 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.1 | 103cCEB2200008 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程备案资料登记表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段3#楼 | | | | | | 建筑面积： 4499.22㎡ | | | | |
| 建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | | | | | | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司 | | | | |
| 施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | | | | | | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司 | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号 |
| 1 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGA2100022 |
| 2 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGA2100023 |
| 3 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 4 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 5 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100026 |
| 6 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 7 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 8 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 9 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 10 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 11 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 12 | 钢筋原材 | HRB400E 20 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 13 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100030 |
| 14 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 15 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 16 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 17 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 18 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGA2100033 |
| 19 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.16 | 103aAGA2100034 |
| 20 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAGA2100034 |
| 21 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100005 |
| 22 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100005 |
| 23 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100005 |
| 24 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100006 |
| 25 | 电渣压力焊 | HRB400E 20 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100006 |
| 26 | 电渣压力焊 | HRB400E 22 | / | / | / | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aAGC2100006 |
| 27 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100007 |
| 28 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100007 |
| 29 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 负一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100007 |
| 30 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | 负一层柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100008 |
| 31 | 电渣压力焊 | HRB400E 20 | / | / | 负一层柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100008 |
| 32 | 电渣压力焊 | HRB400E 22 | / | / | 负一层柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.21 | 103aAGC2100008 |
| 33 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100019 |
| 34 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100019 |
| 35 | 电渣压力焊 | HRB400E 16 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100020 |
| 36 | 电渣压力焊 | HRB400E 18 | / | / | 夹层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAGC2100020 |
| 37 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.13 | 103aAGC2100021 |
| 38 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.13 | 103aAGC2100021 |
| 39 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.24 | 103aAGC2100025 |
| 40 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 二层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.24 | 103aAGC2100025 |
| 41 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.1 | 103aAGC2100027 |
| 42 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 三层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.1 | 103aAGC2100027 |
| 43 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 四层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAGC2100032 |
| 44 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 四层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAGC2100032 |
| 45 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 五层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGC2100035 |
| 46 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 五层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGC2100035 |
| 47 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 六层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAGC2100037 |
| 48 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 六层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAGC2100037 |
| 49 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 七层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.5 | 103aAGC2100041 |
| 50 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 七层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.5 | 103aAGC2100041 |
| 51 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 八层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.12 | 103aAGC2100042 |
| 52 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 八层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.12 | 103aAGC2100042 |
| 53 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 九层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGC2100047 |
| 54 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 九层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGC2100047 |
| 55 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 十层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.28 | 103aAGC2100050 |
| 56 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 十层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.28 | 103aAGC2100050 |
| 57 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 十一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.4 | 103aAGC2100053 |
| 58 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 十一层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.4 | 103aAGC2100053 |
| 59 | 电渣压力焊 | HRB400E 12 | / | / | 机房层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.15 | 103aAGC2100060 |
| 60 | 电渣压力焊 | HRB400E 14 | / | / | 机房层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.15 | 103aAGC2100060 |
| 61 | 砼试块 | C35 | / | / | 一层墙柱、连梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAEB2100164 |
| 62 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAEB2100163 |
| 63 | 砼试块 | C35 | / | / | 二层墙柱、连梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.26 | 103aAEB2100178 |
| 64 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.26 | 103aAEB2100177 |
| 65 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.5 | 103aAEB2100197 |
| 66 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.12 | 103aAEB2100203 |
| 67 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAEB2100217 |
| 68 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.29 | 103aAEB2100231 |
| 69 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.8 | 103aAEB2100242 |
| 70 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAEB2100266 |
| 71 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.24 | 103aAEB2100276 |
| 72 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.1 | 103aAEB2100287 |
| 73 | 砼试块 | C30 | / | / | 十一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.10 | 103aAEB2100299 |
| 74 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.18 | 103aAEB2100320 |
| 75 | 砼试块 | C20 | / | / | 屋面防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.28 | 103aAEB2101178 |
| 76 | 砼试块 | C25 | / | / | 一层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.5 | 103aAEB2200133 |
| 77 | 砼试块 | C25 | / | / | 二层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.11 | 103aAEB2200147 |
| 78 | 砼试块 | C25 | / | / | 三层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.15 | 103aAEB2200189 |
| 79 | 砼试块 | C25 | / | / | 四层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.19 | 103aAEB2200224 |
| 80 | 砼试块 | C25 | / | / | 五层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.26 | 103aAEB2200286 |
| 81 | 砼试块 | C25 | / | / | 六层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.5 | 103aAEB2200348 |
| 82 | 砼试块 | C25 | / | / | 七层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.10 | 103aAEB2200394 |
| 83 | 砼试块 | C25 | / | / | 八层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.16 | 103aAEB2200445 |
| 84 | 砼试块 | C25 | / | / | 九层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.20 | 103aAEB2200477 |
| 85 | 砼试块 | C25 | / | / | 十层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.26 | 103aAEB2200522 |
| 86 | 砼试块 | C25 | / | / | 十一层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.2 | 103aAEB2200588 |
| 87 | 砼试块 | C25 | / | / | 机房层构造柱、圈梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.8 | 103aAEB2200628 |
| 88 | 砼试块 | C35 | / | / | 一层墙柱、连梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAEB2100161 |
| 89 | 砼试块 | C30 | / | / | 一层梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAEB2100160 |
| 90 | 砼试块 | C30 | / | / | 二层梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAEB2100174 |
| 91 | 砼试块 | C35 | / | / | 二层墙柱、连梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.24 | 103aAEB2100173 |
| 92 | 砼试块 | C30 | / | / | 三层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.4 | 103aAEB2100194 |
| 93 | 砼试块 | C30 | / | / | 四层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.13 | 103aAEB2100211 |
| 94 | 砼试块 | C30 | / | / | 五层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.26 | 103aAEB2100222 |
| 95 | 砼试块 | C30 | / | / | 六层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAEB2100262 |
| 96 | 砼试块 | C30 | / | / | 七层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.8 | 103aAEB2100296 |
| 97 | 砼试块 | C30 | / | / | 八层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.2.25 | 103aAEB2200092 |
| 98 | 砼试块 | C30 | / | / | 九层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.10 | 103aAEB2200097 |
| 99 | 砼试块 | C30 | / | / | 十层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.23 | 103aAEB2200105 |
| 100 | 砼试块 | C30 | / | / | 十一层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.31 | 103aAEB2200124 |
| 101 | 砼试块 | C30 | / | / | 机房层墙柱、连梁、梁板梯 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.7 | 103aAEB2200140 |
| 102 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | 筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.12 | 103aAEC2100006 |
| 103 | 抗渗试块 | C35P6 | / | / | 负一层墙柱、连梁 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAEC2100013 |
| 104 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.1 | 103aADB2200012G |
| 105 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 二层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.7 | 103aADB2200015G |
| 106 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 三层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.14 | 103aADB2200017G |
| 107 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 四层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aADB22000020 |
| 108 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 五层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.25 | 103aADB22000025 |
| 109 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 六层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.3 | 103aADB22000028 |
| 110 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 七层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.9 | 103aADB22000031 |
| 111 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 八层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.13 | 103aADB22000034 |
| 112 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 九层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.19 | 103aADB22000038 |
| 113 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 十层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.25 | 103aADB22000040 |
| 114 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 十一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.1 | 103aADB22000043 |
| 115 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 机房层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.7 | 103aADB22000045 |
| 116 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 夹层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.13 | 103aADB22000047 |
| 117 | 砂浆试件 | M5 | / | / | 负一层砌砖 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.6.20 | 103aADB22000051 |
| 118 | 干混砌筑沙砂浆 | DM-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aADC2100003G |
| 119 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.28 | 103aADC2200003 |
| 120 | 粉煤灰砖 | 180\*115\*53（mm）MU10 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQD2100002G |
| 121 | 烧结普通砖 | 180\*115\*53（mm）MU15 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAQC2100001 |
| 122 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600 \*240\*180 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100010G |
| 123 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*100 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100011G |
| 124 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*150 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100012G |
| 125 | 后锚固件锚固抗拔 | HRB400E 6、8、12 |  |  | 填充墙、窗台压顶、构造柱 |  |  |  | 2022.3.2 | 103cCCA2200001 |
| 126 | 回弹法检测 | C30、C35 |  |  | 主体 |  |  |  | 2022.4.1 | 103cCBE2200009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程备案资料登记表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段车库 | | | | | | 建筑面积： 8907.24㎡ | | | | |
| 建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | | | | | | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司 | | | | |
| 施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | | | | | | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司 | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号 |
| 1 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 2 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAGA2100024 |
| 3 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100026 |
| 4 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 5 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100027 |
| 6 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 7 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100028 |
| 8 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 9 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 10 | 钢筋原材 | HRB400E 20 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100029 |
| 11 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAGA2100030 |
| 12 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 13 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100031 |
| 14 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 15 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAGA2100032 |
| 16 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAGA2100033 |
| 17 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.16 | 103aAGA2100034 |
| 18 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.17 | 103aAGA2100034 |
| 19 | 钢筋机械连接接头工艺 | HRB400E 18 Ⅱ | / | / | 车库层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100003 |
| 20 | 钢筋机械连接接头工艺 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 车库层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100003 |
| 21 | 钢筋机械连接接头工艺 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 车库层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100005 |
| 22 | 钢筋机械连接接头工艺 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 车库层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100005 |
| 23 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 18 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100007 |
| 24 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100007 |
| 25 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100009 |
| 26 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100009 |
| 27 | 砼试块 | C15 | / | / | B-G轴交6-17轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.1 | 103aAEB2100072 |
| 28 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交7-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.5 | 103aAEB2100077 |
| 29 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交1-6轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.7 | 103aAEB2100082 |
| 30 | 砼试块 | C30 | / | / | S-P轴交1-13轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAEB2100084 |
| 31 | 砼试块 | C30 | / | / | B-G轴交6-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.16 | 103aAEB2100111 |
| 32 | 砼试块 | C30 | / | / | K-E轴交1-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAEB2100115 |
| 33 | 砼试块 | C35 | / | / | S-P轴交1-13轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.24 | 103aAEB2100124 |
| 34 | 砼试块 | C30 | / | / | S-P轴交1-13轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.24 | 103aAEB2100122 |
| 35 | 砼试块 | C30 | / | / | B-G轴交6-17轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.8 | 103aAEB2100150 |
| 36 | 砼试块 | C35 | / | / | B-G轴交6-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.8 | 103aAEB2100151 |
| 37 | 砼试块 | C30 | / | / | K-E轴交1-17轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.11 | 103aAEB2100154 |
| 38 | 砼试块 | C35 | / | / | K-E轴交1-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.11 | 103aAEB2100155 |
| 39 | 砼试块 | C35 | / | / | P-J轴交7-16轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.29 | 103aAEB2100185 |
| 40 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交7-16轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.29 | 103aAEB2100186 |
| 41 | 砼试块 | C35 | / | / | P-J轴交1-6轴墙柱、梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.13 | 103aAEB2100212 |
| 42 | 砼试块 | C40 | / | / | 后浇带 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.19 | 103aAEB2100322 |
| 43 | 砼试块 | C20 | / | / | P-J轴交1-6轴车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.29 | 103aAEB2201179 |
| 44 | 砼试块 | C20 | / | / | B-G轴交6-17轴车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.29 | 103aAEB2201180 |
| 45 | 砼试块 | C20 | / | / | K-E轴交1-17轴车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.30 | 103aAEB2201184 |
| 46 | 砼试块 | C20 | / | / | S-P轴交1-13轴车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.30 | 103aAEB2201186 |
| 47 | 砼试块 | C20 | / | / | P-J轴交1-13轴车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.30 | 103aAEB2201185 |
| 48 | 砼试块 | C15 | / | / | 基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAEB2100065 |
| 49 | 砼试块 | C15 | / | / | B-G轴交6-17轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAEB2100067 |
| 50 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交7-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAEB2100069 |
| 51 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交1-6轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.3 | 103aAEB2100074 |
| 52 | 砼试块 | C30 | / | / | S-P轴交1-13轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.4 | 103aAEB2100076 |
| 53 | 砼试块 | C30 | / | / | B-G轴交6-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.11 | 103aAEB2100098 |
| 54 | 砼试块 | C30 | / | / | K-E轴交1-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.15 | 103aAEB2100106 |
| 55 | 砼试块 | C30 | / | / | S-P轴交1-13轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAEB2100109 |
| 56 | 砼试块 | C35 | / | / | S-P轴交1-13轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.19 | 103aAEB2100118 |
| 57 | 砼试块 | C30 | / | / | B-G轴交6-17轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.4 | 103aAEB2100143 |
| 58 | 砼试块 | C35 | / | / | B-G轴交6-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.4 | 103aAEB2100142 |
| 59 | 砼试块 | C30 | / | / | K-E轴交1-17轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAEB2100149 |
| 60 | 砼试块 | C35 | / | / | K-E轴交1-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAEB2100148 |
| 61 | 砼试块 | C35 | / | / | P-J轴交7-16轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.28 | 103aAEB2100183 |
| 62 | 砼试块 | C30 | / | / | P-J轴交7-16轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.28 | 103aAEB2100182 |
| 63 | 砼试块 | C35 | / | / | P-J轴交1-6轴墙柱、梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.15 | 103aAEB2100213 |
| 64 | 砼试块 | C40 | / | / | 后浇带 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.7 | 103aAEB2200141 |
| 65 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | P-J轴交7-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.5 | 103aAEC2100002 |
| 66 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | P-J轴交1-6轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.7 | 103aAEC2100004 |
| 67 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | S-P轴交1-13轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.9 | 103aAEC2100005 |
| 68 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | B-G轴交6-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.7 | 103aAEC2100010 |
| 69 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | K-E轴交1-17轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.10 | 103aAEC2100011 |
| 70 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | S-P轴交1-13轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.15 | 103aAEC2100012 |
| 71 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | B-G轴交6-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAEC2100016 |
| 72 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | K-E轴交1-17轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.3 | 103aAEC2100017 |
| 73 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | K-E轴交1-17轴墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.3 | 103aAEC2100018 |
| 74 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | P-J轴交7-16轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAEC2100019 |
| 75 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | P-J轴交1-6轴梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.4 | 103aAEC2100020 |
| 76 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | 后浇带 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.10 | 103aAEC2200004 |
| 77 | 建筑用绝缘电工套管 | GY315-25 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.15 | 103aALF2100007 |
| 78 | 建筑用绝缘电工套管 | GY315-32 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.15 | 103aALF2100008 |
| 79 | 刚性导管 | Q235φ 20 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.15 | 103aALF2100009 |
| 80 | 建筑用绝缘电工套管 | GY315-40 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.20 | 103aALF2100010 |
| 81 | 建筑用绝缘电工套管 | GY305-20 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.14 | 103aALF2100011 |
| 82 | 建筑用绝缘电工套管 | GY305-25 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.14 | 103aALF2100012 |
| 83 | 建筑用绝缘电工套管 | GY305-32 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.14 | 103aALF2100013 |
| 84 | 建筑用绝缘电工套管 | GY305-40 | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.14 | 103aALF2100014 |
| 85 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600 \*240\*180 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100010G |
| 86 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*100 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100011G |
| 87 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600\*240\*150 A3.5 B06 | / | / | 基础主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.23 | 103aAQF2100012G |
| 88 | 干混砌筑沙砂浆 | DM-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aADC2100003G |
| 89 | 干混抹灰砂浆 | DP-G M5 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.28 | 103aADC2200003 |
| 90 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | CCCW C型 | / | / | 车库 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.28 | 103aAFI2200001 |
| 91 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | / | / | 车库顶板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.9.6 | 105ATA220042 |
| 92 | SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 410 | / | / | 车库顶板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.9.6 | 105AJA220115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程备案资料登记表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：隆和城·大溪谷八期一标段人防地下室 | | | | | | 建筑面积： 1918㎡ | | | | |
| 建设单位：青岛隆和凯捷置业有限公司 | | | | | | 监理单位：青岛隆信工程管理咨询有公司 | | | | |
| 施工单位：青岛建墩建设集团有限公司 | | | | | | 检测单位：山东建元工程检测鉴定有限公司 | | | | |
| 序号 | 检测项目 | 规格型号 | 进场日期 | 进场数量 | 使用部位 | 合格证 | 质量证明文件 | 外观质量 | 委托日期 | 复试报告编号 |
| 1 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.8 | 103aAGA2100045 |
| 2 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础、主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.8 | 103aAGA2100045 |
| 3 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100036 |
| 4 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100036 |
| 5 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100036 |
| 6 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100037 |
| 7 | 钢筋原材 | HRB400E 20 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100037 |
| 8 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100037 |
| 9 | 钢筋原材 | HRB400E 25 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.30 | 103aAGA2100038 |
| 10 | 钢筋原材 | HRB400E 6 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100004 |
| 11 | 钢筋原材 | HRB400E 8 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100005 |
| 12 | 钢筋原材 | HRB400E 10 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100005 |
| 13 | 钢筋原材 | HRB400E 12 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100006 |
| 14 | 钢筋原材 | HRB400E 14 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100006 |
| 15 | 钢筋原材 | HRB400E 16 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100006 |
| 16 | 钢筋原材 | HRB400E 18 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100007 |
| 17 | 钢筋原材 | HRB400E 22 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100007 |
| 18 | 钢筋原材 | HRB400E 28 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100019 |
| 19 | 钢筋原材 | HRB400E 25 | / | / | 基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.6.23 | 103aAGA2100018 |
| 20 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | CCCW C型 | / | / | 底板、侧墙、顶板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.28 | 103aAFI2200001 |
| 21 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | / | / | 车库顶板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.9.6 | 105ATA220042 |
| 22 | SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 410 | / | / | 车库顶板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.9.6 | 105AJA220115 |
| 23 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235 D26.9\*t2.2mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.7 | 73AAKK2100005 |
| 24 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235 D33.7\*t2.5mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.7 | 73AAKK2100006 |
| 25 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235 D42.4\*t2.5mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.7 | 73AAKK2100007 |
| 26 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235A D26.0\*t2.2mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.9 | 73AAKK2100026 |
| 27 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235A D33.7\*t2.5mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.9 | 73AAKK2100027 |
| 28 | 低压流体输送用焊接钢管 | Q235A D42.4\*t2.5mm | / | / | 电气系统 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.9 | 73AAKK2100028 |
| 29 | 砼试块 | C15 | / | / | 1-7轴交U-R轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.6 | 103aAEB2100048 |
| 30 | 砼试块 | C15 | / | / | V-R轴1-16轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.30 | 103aAEB2100232 |
| 31 | 砼试块 | C30 | / | / | 7-15轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.6 | 103aAEB2100080 |
| 32 | 砼试块 | C30 | / | / | 1-7轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.15 | 103aAEB2100104 |
| 33 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.25 | 103aAEB2100277 |
| 34 | 砼试块 | C35 | / | / | 车库层梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.6 | 103aAEB2200026G |
| 35 | 砼试块 | C30 | / | / | 车库层墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.6 | 103aAEB2200030G |
| 36 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴车库层防倒塌坡道A口部 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.6 | 103aAEB2200028 |
| 37 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴车库层排风井A口部 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.1.6 | 103aAEB2200029 |
| 38 | 砼试块 | C20 | / | / | 车库层防水保护层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.12.29 | 103aAEB2201181-1 |
| 39 | 砼试块 | C15 | / | / | 1-7轴交U-R轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.6 | 103aAEB2100050 |
| 40 | 砼试块 | C15 | / | / | 7-15轴U-R轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.15 | 103aAEB2100056 |
| 41 | 砼试块 | C15 | / | / | V-R轴1-16轴基础垫层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.11.18 | 103aAEB2100264 |
| 42 | 砼试块 | C30 | / | / | 7-15轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.1 | 103aAEB2100073 |
| 43 | 砼试块 | C30 | / | / | 1-7轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.1 | 103aAEB2100086 |
| 44 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.3.10 | 103aAEB2200098 |
| 45 | 砼试块 | C30 | / | / | 车库层梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aAEB2200204G |
| 46 | 砼试块 | C30 | / | / | 车库层墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aAEB2200208G |
| 47 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴车库层防倒塌坡道A口部 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aAEB2200206 |
| 48 | 砼试块 | C30 | / | / | V-AC交1-16轴车库层排风井A口部 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103aAEB2200207 |
| 49 | 砼试块 | C35 | / | / | V-AC交1-16轴车库层梁板（拆模） | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.27 | 103aAEB2100335-1 |
| 50 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | 7-15轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.8.6 | 103aAEC2100003 |
| 51 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | 1-7轴交U-R轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.9.6 | 103aAEC2100008 |
| 52 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | V-AC交1-16轴筏板基础 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.12.17 | 103aAEB2100030 |
| 53 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | V-AC交1-16轴车库层梁板 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.2.16 | 103aAEB2200008 |
| 54 | 抗渗试块 | C30P6 | / | / | V-AC交1-16轴车库层墙柱 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.2.16 | 103aAEB2200007 |
| 55 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 18 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100004 |
| 56 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100004 |
| 57 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100006 |
| 58 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.27 | 103aAGD2100006 |
| 59 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 18 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100008 |
| 60 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100008 |
| 61 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 车库层 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100010 |
| 62 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 车库层 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.7.30 | 103aAGD2100010 |
| 63 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAGD2100011 |
| 64 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAGD2100011 |
| 65 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 工艺检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.20 | 103aAGD2100011 |
| 66 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 20 Ⅱ | / | / | 基础 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGD2100012 |
| 67 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 22 Ⅱ | / | / | 基础 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGD2100012 |
| 68 | 钢筋机械连接接头 | HRB400E 25 Ⅱ | / | / | 基础 现场检验 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2021.10.25 | 103aAGD2100012 |
| 69 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | C30、C35、C50 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.4.18 | 103cCBE2200010 |
| 70 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | C35 | / | / | 主体 | 齐全 | 齐全 | 合格 | 2022.5.6 | 103cCBC2200001 |